
名  称：iSignature 电子签章系统——CA3版江苏CA海泰KEY&国信CA海泰KEY[生产一]SP3_IX_ePass3003管理员
主版本：V9.0.0.9226	MAIN
次版本：V9.0.0.1242	SERVER(3)
次版本：V9.0.0.1666	iWebPDF
次版本：V9.0.0.9480	金格组件服务
序列号：20200803-SFIE9Jw
客户名：江苏省财政厅电子招投标平台



产品目录：
------------------------------------------------------
iSignature 服务器软件 ------------- 电子签章WEB服务器软件
iSignature 制章软件 --------------- 制作机器上安装该包，用于登录签章服务器并进行制章
iSignature 签章软件 --------------- 签章机器都安装签章软件，有签章、签批、验证功能
iSignature 签章浏览 --------------- 实现签章文档浏览、验证功能[不推荐使用]

签章密钥盘驱动程序 ---------------- 签章密钥盘驱动安装程序，为江苏CA海泰KEY密钥盘驱动程序

iSignature开发资料 ---------------- 二次开发接口包及实例程序
演示样章图案 ---------------------- 提供五枚样章图案，供测试使用



▲注▲
------------------------------------------------------
1、不要在同一台机器上安装<制章软件>、<签章软件>、<签章浏览>

2、签章密钥盘初始密码为：123456，或设备提供商指定

3、管理员密钥盘初始密码为：123456，金格ePass3003管理员KEY外观序列号：170425AJ04165

4、一个密钥盘或一个虚拟用户代表一个注册许可，不能修改、删除。

5、一个用户最大只能制作十枚印章




安装说明：
------------------------------------------------------
1、详细的使用说明和软件运行环境，请参考iSignature电子签章系统的<快速入门指导手册>和<用户使用手册>。

2、安装前先关闭对应软件(如:Office、IE)、应用程序软件，并卸载演示电子签章。

3、在相应计算机上安装相应软件，根据软件的提示进行安装即可。

4、安装硬件驱动程序时，签章钥匙盘必须先移开USB接口。

5、在制作印章时，单个印章图案文件容量大小不得超过18K，总容量不得超过剩余容量。

6、<签章软件>安装好后，配置签章服务器IP和端口值（默认为8089）。

7、为达到更好的体验，安装前确认电脑（WIN XP）上已装有微软雅黑字体。

   字体下载地址：http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=14577，根据软件的提示安装即可。





                                           金格科技
                                       www.kinggrid.com