文化小区改造工程设计答疑

1. 南渡文化小区的改造，停车位白色划线，我们要遍进标底吗？请告知停车位的尺寸与数量。需要 尺寸2500x5500，约50个
2. 文化小区的外墙改造，图纸上有说明，但没有工程量，是否要编入预算中。如果需要编的话，请告诉数量。外墙出新仅局限于围墙出新，面积1000平方米，具体做法删掉工艺中“防水及网格布”做法。建筑物外墙不出新。
3. 沥青车道白改黑，中间的粘油层采用啥材质？ac10f、改性乳化沥青、骑缝贴抗裂贴。 每平方0.5升
4. CAD图中中间的宣传栏和右边的宣传栏不是同一个吧，是有两个宣传栏吧。是两个。文化小区改造只要计算中间的宣传栏。
5. CAD图中小区水泥路，植草砖改沥青，约2100m2.请告知其中水泥路多少面积？植草砖多少面积？涉及到拆除。水泥面积1400㎡，植草砖700㎡
6. 施工时是否要做围挡，如果要做围挡的话，请提供围挡的总长度和高度。围挡长度暂按60米计算，高度按照2.2米计算。
7. 雨污水图纸中有侧平石大样图，是否有侧平石的拆除及安装，如有的话，请提供数量。文化小区拆除旧侧石900米，安装新混凝土侧石900米。
8. 是否需要提供绿化修复量？没有图纸如何计算？文化小区绿化修复量1000平方米。放入专业工程暂估价，按22万元考虑。
9. 入户路现状？入户路现状为水泥路面。
10. 雨污水管道改造施工中，路面拆除及恢复的面积如何考虑？暂按市政道路人行道面积100m2,市政沥青道路100m2,小区内部沥青道路300m2考虑，结算时按实际量计算。